DEBUG保存文件：

C:\>debug

-a

13B4:0100 mov ax,2000

13B4:0103 mov ds,ax

13B4:0105 inc ax

13B4:0106 int 20

13B4:0108

-n jsj.com

-rcx

CX 0000

:8

-rbx

BX 0000

:

-w

Writing 00008 bytes

-q

C:\>

C:\>debug jsj.com

-u

141C:0100 B80020 MOV AX,2000

141C:0103 8ED8 MOV DS,AX

141C:0105 40 INC AX

141C:0106 CD20 INT 20

141C:0108 0000 ADD [BX+SI],AL

141C:010A 0000 ADD [BX+SI],AL

141C:010C 0000 ADD [BX+SI],AL

141C:010E 0000 ADD [BX+SI],AL

141C:0110 0000 ADD [BX+SI],AL

141C:0112 0000 ADD [BX+SI],AL

141C:0114 0000 ADD [BX+SI],AL

141C:0116 0000 ADD [BX+SI],AL

141C:0118 0000 ADD [BX+SI],AL

141C:011A 0000 ADD [BX+SI],AL

141C:011C 0000 ADD [BX+SI],AL

141C:011E 0000 ADD [BX+SI],AL

-t

AX=2000 BX=0000 CX=0008 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=141C ES=141C SS=141C CS=141C IP=0103 NV UP EI PL NZ NA PO NC

141C:0103 8ED8 MOV DS,AX-